## AUSCHREIBUNGSTEXTE für mit LIKUNET® sani ausgestattete Lichtkuppeln:

## *Durchsturzsicherung Fabrikat „LIKUNET® sani“*

Aufzahlung für eine Durchsturzsicherung Fabrikat LIKUNET® sani aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit einer netzförmigen Struktur.

Durchsturzsicherheit geprüft nach GS Bau 18.

Einbau zwischen Aufsatzkranz und Lichtkuppel.

Innere Lichte des Aufsatzkranzes: …………..

## *Durchsturzsicherung Fabrikat „LIKUNET® sani“ RAL-beschichtet*

Aufzahlung für eine Durchsturzsicherung Fabrikat LIKUNET® sani aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit einer netzförmigen Struktur, RAL- Pulverbeschichtet nach Wahl des AG . Durchsturzsicherheit geprüft nach GS Bau 18.

Einbau zwischen Aufsatzkranz und Lichtkuppel.

Innere Lichte des Aufsatzkranzes: …………..